GEZE Deurdranger opbouw  
TS 3000 V BC

**Beschrijving**:  
Opbouwdeurdranger met glijrail voor enkele deuren, **tot 1100 mm deurbreedte**.

**Afmeting**:  
Het deurdrangerhuis is uit **massief aluminium** vervaardigd met **corrosieweerstand klasse 4** ( zeer hoog ), is balkvormig , en heeft beperkte afmetingen : L 226 mm x D 46 mm x H 60 mm.

**Technische aspecten**:

* De opbouwdeurdranger, zwaarte 1-4 is toepasbaar voor rechts- en linksdraaiende normale, als ook rook- en brandwerende aanslagdeuren tot 1100 mm deurbreedte.
* De sluitkracht, zwaarte 1-4 volgens EN 1154 is traploos instelbaar aan de zijkant.
* De hydraulische **eindslag** , **openingsdemping** en de **temperatuurongevoelige sluitsnelheid** zijn aan de voorzijde instelbaar.
* **Montage op de 4 posities** mogelijk : Standaardmontage op het deurblad of kops zowel scharnierzijde/niet-scharnierzijde.
* Montage en afdekkap uitvoerbaar zonder montageplaat .

**Speciale uitvoeringen**:

\* GEZE TS 3000 V met T-stop glijrail.

**Standaard glijrail**:

* Standaard glijrail in de **hoogte verstelbaar** en met **verdoken vastzetschroeven :**

L 448,5 mm x D 30,5 mm x H 20,5 mm

* Montage standaard glijrail aan scharnierzijde
* Montage standaard glijrail BG aan niet-scharnierzijde

**Speciale uitvoeringen**:

\* Met geïntegreerde openingsbegrenzer

\* Met geïntegreerde vastzetting ( niet voor brandwerende deuren )

**Kleuruitvoeringen**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EV1 Zilverkleur | Wit  RAL 9016 | Zwart Mat RAL 9005 | Andere RAL kleuren |
| Standaard | Standaard | Standaard | Optie |